|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| אחוז איבוד פקטות בשליחה | Cubic | Reno |
| ללא איבוד פקטות | 0.000008 | 0.000001 |
| ממוצע ב-10% איבוד פקטות בשניות | 0.000009 | 0.000001 |
| ממוצע ב-15% איבוד פקטות בשניות | 0.000005 | 0.000001 |
| ממוצע ב-20% איבוד פקטות בשניות | 0.000005 | 0.000002 |
| ממוצע ב-25% איבוד פקטות בשניות | 0.000007 | 0.000002 |
| ממוצע ב-30% איבוד פקטות בשניות | 0.000005 | 0.000001 |